|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **型号** | | **JC30D(750HP)** | **JC40D(1000HP)** | **JC50D(1500HP)** | **JC70D(2000HP)** | **JC90D(3000HP)** |
| **参数** | |
| 额定功率 | kW(HP) | 550 (750) | 735(1000) | 1100(1500) | 1470(2000) | 2210(3000 ) |
| 快绳拉力 | kN(ton) | 210(21) | 275(27.5) | 340(34) | 485(48.5) | 575(57.5) |
| 钢丝绳直径 | мм(in) | 29(1-1/8) | 32(1-1/4) | 35(1-3/8)) | 38(1-1/2) | 45(1-3/4) |
| 滚筒直径X长度 | мм | 560×1095 | 640×1139 | 685× 1245 | 770×1439 | 915×1580 |
| 主刹车 |  | 碟式刹车 | | | | |
| 辅助刹车 |  | 气盘式制动器/电涡流制动器 | | | | |
| 自动送钻 |  | 是 | | | | |

直流绞车：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model** | | JC30D  (750HP) | JC40D(1000HP) | JC50D(1500HP) | JC70D(2000HP) | JC90D(3000HP) |
| **Specifications** | |
| Rated power. | Kw(HP) | 550 (750) | 735(1000) | 1100(1500) | 1470(2000) | 2210(3000 ) |
| Fast line pull. | KN (lbs) | 210(46300) | 275(60640) | 340(75000) | 485(107000) | 575(127000) |
| Dia of drilling line. | mm (in) | 29 (1-1/8”) | 32(1-1/4”) | 35(1-3/8” ) | 38(1-1/2”) | 45(1-3/4”) |
| Dia. of drum×Length. | mm (in) | 560×1095  (22×43) | 640×1139  (25×45) | 685× 1245  (27×49) | 770×1439  (30×57) | 915×1580  (36×62) |
| Main brake |  | Hyd. Disk brake | | | | |
| Auxiliary brake |  | Air disc brake/Eddy electromagnetic current brake | | | | |
| Auto driller |  | yes | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | | **JC30D(750HP)** | **JC40D(1000HP)** | **JC50D(1500HP)** | **JC70D(2000HP)** | **JC90D(3000HP)** |
| **Параметры** | |
| Ном.мощность | кВт(л.с) | 550 (750) | 735(1000) | 1100(1500) | 1470(2000) | 2210(3000 ) |
| Сила натяжения талевого каната | кН (ton) | 210(21) | 275(27.5) | 340(34) | 485(48.5) | 575(57.5) |
| Диаметр каната | мм(in) | 29(1-1/8) | 32(1-1/4) | 35(1-3/8)) | 38(1-1/2) | 45(1-3/4) |
| Диаметр барабана X длина | мм | 560×1095 | 640×1139 | 685× 1245 | 770×1439 | 915×1580 |
| Главный тормоз |  | Гидравлический дисковый тормоз | | | | |
| Вспомогательный тормоз |  | Воздушный дисковый тормоз/вихревой электромагнитный тормоз | | | | |
| Автоподача долота |  | да | | | | |

交流绞车：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **型号**  **Model** | | **JC30DB(750HP)** | **JC40DB(1000HP)** | **JC50DB(1500HP)** | **JC70DB(2000HP)** | **JC90DB(3000HP)** |
| **参数**  **Specifications** | |
| 额定功率  Rated power | kW(HP) | 550 (750) | 735(1000) | 1100(1500) | 1470(2000) | 2200(3000 ) |
| 快绳拉力  Fast line pull | kN(ton) | 210(21) | 275(27.5) | 340(34) | 485(48.5) | 640(64) |
| 钢丝绳直径  Wireline dia. | мм(in) | 29(1-1/8) | 32(1-1/4) | 35(1-3/8)) | 38(1-1/2) | 45(1-3/4) |
| 滚筒直径X长度  Drum dia. X length | мм | 560×1095 | 640×1139 | 685× 1245 | 770×1439 | 1060×1844 |
| 主刹车  Main brake |  | 电机能耗制动  Motor dynamic brake | | | | |
| 驻车刹车  Parking brake |  | 伊顿刹车/液压盘刹  Eaton brake / hydraulic disc brake | | | | |
| 自动送钻  Auto drilling |  | 是  yes | | | | |