|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **型号** | **JC30D(750HP)** | **JC40D(1000HP)** | **JC50D(1500HP)** | **JC70D(2000HP)** | **JC90D(3000HP)** |
| **参数** |
| 额定功率 | kW(HP) | 550 (750) | 735(1000) | 1100(1500) | 1470(2000) | 2210(3000 ) |
| 快绳拉力 | kN(ton) | 210(21) | 275(27.5) | 340(34) | 485(48.5) | 575(57.5) |
| 钢丝绳直径 | мм(in) | 29(1-1/8) | 32(1-1/4) | 35(1-3/8)) | 38(1-1/2) | 45(1-3/4) |
| 滚筒直径X长度 | мм | 560×1095 | 640×1139 | 685× 1245 | 770×1439 | 915×1580 |
| 主刹车 |  | 碟式刹车 |
| 辅助刹车 |  | 气盘式制动器/电涡流制动器 |
| 自动送钻 |  | 是 |

直流绞车：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model**  | JC30D(750HP) | JC40D(1000HP) | JC50D(1500HP) | JC70D(2000HP) | JC90D(3000HP) |
| **Specifications**  |
| Rated power. | Kw(HP) | 550 (750) | 735(1000) | 1100(1500) | 1470(2000) | 2210(3000 ) |
| Fast line pull. | KN (lbs) | 210(46300) | 275(60640) | 340(75000) | 485(107000) | 575(127000) |
| Dia of drilling line. | mm (in) | 29 (1-1/8”) | 32(1-1/4”) | 35(1-3/8” ) | 38(1-1/2”) | 45(1-3/4”) |
| Dia. of drum×Length. | mm (in) | 560×1095(22×43) | 640×1139(25×45) | 685× 1245(27×49) | 770×1439(30×57) | 915×1580(36×62) |
| Main brake |  | Hyd. Disk brake |
| Auxiliary brake |  | Air disc brake/Eddy electromagnetic current brake |
| Auto driller |  | yes |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **JC30D(750HP)** | **JC40D(1000HP)** | **JC50D(1500HP)** | **JC70D(2000HP)** | **JC90D(3000HP)** |
| **Параметры** |
| Ном.мощность  | кВт(л.с) | 550 (750) | 735(1000) | 1100(1500) | 1470(2000) | 2210(3000 ) |
| Сила натяжения талевого каната  | кН (ton) | 210(21) | 275(27.5) | 340(34) | 485(48.5) | 575(57.5) |
| Диаметр каната  | мм(in) | 29(1-1/8) | 32(1-1/4) | 35(1-3/8)) | 38(1-1/2) | 45(1-3/4) |
| Диаметр барабана X длина | мм | 560×1095 | 640×1139 | 685× 1245 | 770×1439 | 915×1580 |
| Главный тормоз  |  | Гидравлический дисковый тормоз |
| Вспомогательный тормоз |  | Воздушный дисковый тормоз/вихревой электромагнитный тормоз |
| Автоподача долота  |  | да |

交流绞车：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **型号****Model** | **JC30DB(750HP)** | **JC40DB(1000HP)** | **JC50DB(1500HP)** | **JC70DB(2000HP)** | **JC90DB(3000HP)** |
| **参数****Specifications** |
| 额定功率Rated power | kW(HP) | 550 (750) | 735(1000) | 1100(1500) | 1470(2000) | 2200(3000 ) |
| 快绳拉力Fast line pull | kN(ton) | 210(21) | 275(27.5) | 340(34) | 485(48.5) | 640(64) |
| 钢丝绳直径Wireline dia. | мм(in) | 29(1-1/8) | 32(1-1/4) | 35(1-3/8)) | 38(1-1/2) | 45(1-3/4) |
| 滚筒直径X长度Drum dia. X length | мм | 560×1095 | 640×1139 | 685× 1245 | 770×1439 | 1060×1844 |
| 主刹车Main brake |  | 电机能耗制动Motor dynamic brake |
| 驻车刹车Parking brake |  | 伊顿刹车/液压盘刹Eaton brake / hydraulic disc brake |
| 自动送钻Auto drilling |  | 是yes |